Konfiguracja interfejsu sieci na maszynie wirtualnej

1. Dodanie interfejsów sieci na maszynie wirtualnej (max4) przy wyłączonej maszynie.
2. Ustawienia sieci:
3. Niepodłączona
4. **NAT** (daje dostęp do Internetu na maszynie wirtualnej) UWAGA! karta sieciowa wirtualna musi być ustawiona na automatyczne pobieranie adresu (ustawienie domyślne)
5. **Mostkowana karta sieciowa (**Bridge) umożliwia podłączenie urządzeń zewnętrznych do maszyny wirtualnej przez rzecz ywistą kartę sieciową komputera (np drugi komputer, router, switch)
6. **Sieć wewnętrzna** ( sieć wirtualna między maszynami ) umożliwia połączenie w sieć maszyn wirtualnych
7. Zmiana nazwy interfejsów sieci

Identyfikacja komputera w sieci

1. Adres logiczny IP
2. Adres fizyczny MAC
3. Nazwa komputera

Sprawdzenie adresu IP z wiersza poleceń

Windows – ipconfig

Linux – ifconfig, ip a

Sprawdzenie adresu MAC z wiersza poleceń

Windows – ipconfig /all, getmac –v

Linux - ifconfig, ip a

Sprawdzenie nazwy komputera

Windows – ipconfig /all, hostname

Linux – hostname, hostnamectl